## 漏电测试方法

**目的**：检测系统关机情况下是否有电量消耗

**原理**：通过keithley2306模拟电池，读取系统关/开机状态下的电流数据

**方法**：

1、以三星7420为对象，按set键设置keithley2306输出电压为4.0v，输出电流为3.25A（3A-5A），按operate键确认（keithley2306 右上角会显示为on）

2、将被测设备（不含电池）与keithley2306连接（红线接红线，黑线接黑线）

3、设备连接好后，观察此时电流变化，关机状态下keithley2306显示为

0.0000-0.0002A为正常情况，